[Setting]
FontName=Tahoma
FontSize=8
[Strings]
{Mini Laser}=微雕管家
{http://diy8000.taobao.com}=http://diy8000.taobao.com
{Form_Work}=Form_Work
{Port Name}=设备端口
{x}=x
{mm}=毫米
{work area size}=工作面积
{pixels per mm}=每毫米像素个数
{milliseconds per pixel}=每像素灼烧时间
{Open Larser Device}=连接设备
{Y+}=Y+
{X+}=X+
{X-}=X-
{Y-}=Y-
{Load Picture}=导入图片
{Start}=开始
{Pause}=暂停
{Stop}=停止
{Close}=关闭
{Can not open port!}=连接设备失败!
{Can not check grbl version! Is port right?}=与设备通信失败?
{Opening %s ...}=正在连接 %s ...
{Select a picture file}=请选择一幅图片
{Continue}=继续
{Event}=Event
{Print Picture}=位图打印
{NC Sender}=刀路雕刻
{Form_NCSender}=Form_NCSender
{Button1}=Button1
{Speed}=雕刻速度
{Load NC File}=导入刀路文件
{Label2}=Label2
{<<}=<<
{>>}=>>
{Create NC File}=创建刀路文件
{Label_Status}=Label_Status
{Pixel Size}=点距大小
{Burning Time}=灼烧时间
{0:00}=0:00
{Gray Style}=灰度化风格
{Chose the style you liked}=选择一种打印风格
{pixels pre mm}=pixels pre mm
{Chose Gray}=Chose Gray
{work area %d x %d mm}=工作面积 %d x %d 毫米
{Click here to update}=掌柜发布了新版本，点这里下载最新版!
{Paste Picture}=粘贴图片
{Label_Speed}=Label_Speed
{Font}=选择字体
{Required working area is too big!}=超出工作面积，无法雕刻使用此文件!
{This file is empty!}=您选择的NC文件是空的哦，没做成功吧？
{Need Help?}=使用帮助
{My NC Files}=我的刀路
{Invert}=反相
{Flip}=镜像
{All Pictures}=所有支持的图片(jpg,png,bmp,tif,wmf,gif,tga)
{GCode File / NC File}=刀路文件(*.nc,*.lnc)
{Cut a shape}=切割图形
{Grbl Settings}=GRBL 参数
{Create a new NC file}=创建新刀路文件
{Full Mode}=实心模式
{Cutting Mode}=轮廓模式
{Save}=保存
{Value}=数值
{Item}=项目
{Apply}=应用
{Quick Tagging}=快速打标
{Rename}=重命名
{Delete}=删除
{Form_Tag}=Form_Tag
{Text:}=请输入文字:
{Font Height:}=字体高度:
{(mm)}=(毫米)
{Final text is}=最终烧刻的文字是
{Burn Now}=立即烧刻
{Special characters}=可以转化为当前时间的特殊字符
{$y   Year of current time}=$y   当前时间的年份
{$m   Month}=$m   月份
{$d   Day}=$d   天
{$H   Hour}=$H   小时
{$M   Minute}=$M   分
{$S   Second}=$S   秒
{About ...}=关于 ...
{About}=关于
{Email:}=Email: jxsoftware@126.com
{Power By:}=软件开发: DIY8000 TEAM
{Work Area}=工作区域
{Y}=Y
{Default Setting}=默认设置
{More efficiency setting}=效率优先设置
{Speed:}=雕刻速度:
{Create image NC file}=导入图像创建刀路
{Create text NC file}=输入文字创建刀路
{Font Name}=字体 
{Char Height}=字体高度
{Line Height}=行距高度
{Create}=创建
{Outline }=空心文字 
{Select Font ...}=选择字体 ...
{字体高度}=字体高度
{New Size }=新尺寸
{OK}=确定
{Reset}=原始
{Baud Rate}=波特率
{Auto}=自动
{Laser On (Strong)}=测试激光 (强光)
{Laser On (Weak)}=测试激光 (弱光)
{Laser power}=激光功率
{My Laser Type}=我使用的激光头型号
{PWM Laser Power Cotrol (If possible)}=PWM 激光功率控制 (需要雕刻机主板支持)
{Update Now}=升级软件
{Downloading new version}=正在下载新版本
{Checking update...}=正在检查更新...
{Update success!}=软件升级成功!下次打开为新版本。
{can not connect to update host!}=连接升级服务器失败!
{This is the last version.}=当前已是最新版本.
{by diy8000.taobao.com}=by 淘宝店： diy8000.taobao.com
{Export NC File}=导出此刀路
{Form_Machine}=Form_Machine
{Which machine do you have?}=下图哪款是您当前使用的设备?
{Detail  >>}=详细  >>
{Cancel}=取消
{Reverse X axis }=反转X轴方向 
{Reverse Y axis }=反转Y轴方向
{Reverse Z axis }=反转Z轴方向
{Lite Fire Laser}=Lite Fire Laser
{Download Installer}=下载安装程式
{Language}=Language
{English(US)}=English(US)
{-}=-
{Notice}=提示
{Language setting  is saved, restart software to take effect.}=语言设置已保存，再次打开软件生效.
{Downloading Installer}=正在下载安装程式
{Download success!}=下载成功!
{Weak Light Adjust}=弱光亮度
{Device Settings}=设备参数
{Back <<<}=返回 <<<
{Form_Device}=Form_Device
{Moving speed  (mm/min)}=移动速度  (毫米/分钟)
{Acceleration, mm/sec^2}=加速度, 毫米/秒^2
{My Machine}=我的雕刻机
{Friendly Machine List}=最佳支持的雕刻机列表
{X STEPS}=X 电机步进数
{Y STEPS}=Y 电机步进数
{Z STEPS}=Z 电机步进数
{Default Acceleration:Unknow}=最佳加速度:未知
{Default Moving Speed:Unknow}=最佳移动速度:未知
{XY Steps:Unknow}=XY 电机毫米步进数:未知
{Unknow Machine}=未指定的机器
{Grbl Settings >>>}=Grbl 设置(专家) >>>
{Appliy machine default settings}=应用此机器的最佳设置
{Save Settings}=保存设置
{Default Acceleration: }=最佳加速度: 
{Default Moving Speed: }=最佳移动速度: 
{XY Steps: }=XY 电机步进数: 
{Engraver Master}=微雕管家
{Share and Idea}=分享与创意
{Save As ...}=另存为 ...
{Copy URL to clipboard}=复制下载地址
{i }=i 
{Form_IE}=Form_IE
{Detail}=保留细节
{Clear Pixle}=清除杂点
{Form_LoadPicture}=Form_LoadPicture
{Picture Height}=图片高
{Picture Width}=图片宽
{Pixels}=像素
{Next}=下一步
{Form_LoadPictureII}=Form_LoadPictureII
{Share something}=我要上传
{Shared Photos}=分享的照片
{Shared Pictures}=分享的原图
{Go back}=返回
{Form_Upload}=Form_Upload
{The source picture you want to sahre (optional)}=要分享的原图（可为空）
{The photo of picture printed  you want to show (optional)}=要分享的照片（可为空）
{Example}=例子
{Upload Now}=开始上传
{Upload success, thank you!}=上传成功，非常感谢!
{Upload fail!}=上传失败!
{Push pen down (mm)}=下笔高度 (毫米)
{Use as a Pen Drawing Machine}=作为笔式绘图仪（写字机）使用
{Test Size}=定位测试
{Z+}=Z+
{Z -}=Z -
{Load CAD DXF File}=导入CAD DXF文件
{GCode File (*.nc;*.cnc;*.ngc;*.ncc;*.tap)}=GCode 文件 (*.nc;*.cnc;*.ngc;*.ncc;*.tap)
{AutoCAD DXF (*.dxf), CorelDraw DXF (*.dxf)}=AutoCAD DXF (*.dxf), CorelDraw DXF (*.dxf)
{All files (*.*)}=所有文件(*.*)
{Please save this file as a DXF (*.dxf) file first.}=请将此文件先保存为 DXF (*.dxf) 格式再导入.
{Repeats}=重复次数
{Next Page}=下一页
{Update Board Firmware}=更新控制板固件
{Get HELP}=必看教程
{Update firmware}=更新控制板固件
{Main Control Clip}=主控芯片
{Other .Hex firmware}=其他 .Hex 固件文件
{Update firmware now!}=开始更新固件!
{Update firmware success!}=更新固件成功!
{Update firmware fail!}=更新固件失败!
{Stopping...}=停止中...
{Line}=线条
{Laser Optimization}=激光雕刻机优化模式
{Reset !!!}=Reset !!!
{Reset make all GRBL data lost, and set to default! Are your sure?}=Reset make all GRBL data lost, and set to default! Are your sure?
{Warning}=Warning
{Firmware Version}=Firmware Version
